[index] AT-TQ3403/AT-TQm3403 リファレンスマニュアル

# AT-TQ3403/AT-TQm3403 リファレンスマニュアル

このたびは、AT-TQ3403 / AT-TQm3403 無線LANアクセスポイントをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

なお、設定を始める前に済ませておかなければならないこと、例えばスイッチやLANの配線などについては説明しておりません。これらに関しては、弊社ホームページに掲載の別冊子「ユーザーマニュアル」をご覧ください。

AWCの使用には、無線LANコントローラーとライセンスが必要となります。対応製品やライセンスの詳細は弊社ホームページをご覧ください。 AWCの概要や設定方法は、無線LANコントローラーのリファレンスマニュアルまたはコマンドリファレンスをご覧ください。 AWCの設定は、本製品の管理画面からでなく無線LANコントローラーからのみ行えますので、ご注意ください。

無線APの通信性能についてのご注意 AT-TQシリーズは無線クライアントとパケット通信を高速で行うため、ハードウェア処理により高速通信用テーブルにセッションを登録し処理を行います。 このテーブルのサイズは4096となり、この上限を超えたパケットはCPUで処理されるようになります。 AT-TQ3403/AT-TQm3403ではCPU処理の限界によりテーブルに登録されていないパケットが多くなるとスループットが大きく減少します。 テーブルに登録される条件は、以下の情報をもとに登録されます。 source IP address source port number destination IP address destination port number transport protocol (UDP/TCP) 高速通信用テーブルへの登録が4096件を超えた場合は下記のログが出力されます。 kernel.notice ECM connection count exceeds 4096 セッション数に対するスループット ※ 無線クライアント40台接続時のダウンロード方向スループット ※ 横軸がセッション数、縦軸がスループット（Mbps）

はじめに

対象機種とバージョン
本ドキュメントは、以下の機種、ファームウェアバージョンを対象に記述されています。

  機種名 | バージョン | 対応通信プロトコル | ストリーム数 | 2.4/5/6GHz帯同時使用 | 設置環境
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  AT-TQ3403 / AT-TQm3403 | 11.0.5-1.1 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2 | ○ | 屋内

製品のご使用に当たっては、必ず弊社ホームページに掲載のリリースノートや添付書類をお読みになり、最新の情報をご確認ください。リリースノートや添付書類には、注意事項や最新情報が記載されています。

サポート機能と制限事項
原則として、本ドキュメントに記載されていない機能はサポート対象外です。また、本ドキュメントに記載されている機能でも、サポート対象外となることがあります。各バージョンにおける新規機能や機能の変更点、制限事項については、弊社ホームページに掲載のリリースノートや添付書類でご確認ください。
スループットについては弊社Webサイトに掲載のデータシートをご確認ください。

よくあるご質問 Q&A
製品のご使用にあたり、弊社ホームページに掲載の「よくあるご質問 Q&A」をあわせてご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/support/list/faq/faq.html
各製品のFAQは上記リンクの「その他Q&A」の製品カテゴリーより該当製品を探し、FAQボタンよりご覧ください。

ドキュメントの提供形態

本ドキュメントは HTML（Hyper Text Markup Language）形式のオンラインマニュアルです。製品には同梱されておりません。弊社Webサイトにて最新バージョンを見ることができます。印刷物としては提供しておりませんので、印刷物が必要な場合はHTMLファイルをプリンターで出力してご使用ください。

本ドキュメントをご覧になるには、Microsoft Edge、Google ChromeなどのWebブラウザーが必要です。HTMLフレームを使用しているためフレーム対応のブラウザーが必要です。

本ドキュメントは、ハイパーリンク機能を利用して、ある機能から関連する別の機能へジャンプしたりできるように作成してあります。

表記について

本ドキュメントにおける各種表記について説明します。

本製品
本ドキュメントでは、前記対象バージョンのファームウェアを搭載した前記対象製品を「本製品」と総称します。

例
設定例では、IPアドレス、ドメイン名、ログイン名、パスワードなどに具体的な文字列や値を使用していますが、これらは例として挙げただけの架空の存在です。実際に運用を行う場合は、お客様の環境におけるものをご使用ください。

また、本書の設定例はあくまでも説明のためのサンプルです。お客様の環境に適した設定を行う際の参考としてください。

画面例
本ドキュメントの執筆時には開発中のバージョンを用いたため、画面表示やバージョンが実際の製品とは異なる場合があります。
なお、本書内のGUI画像はGoogle Chrome、またはMicrosoft Edgeを使用した表示です。他のWebブラウザーやWebブラウザーのバージョンにより選択肢のボタンなどの表示が異なる場合があります。

最新情報

弊社 Web サイトにて、リリースノートや最新の情報を提供しています。
http://www.allied-telesis.co.jp/

ユーザーサポート

機能に関するご質問や、障害回避などのユーザーサポートは、ユーザーマニュアル記載の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊社サポートセンターへご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 サポートセンター
http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/
フリーダイヤル | 0120-860772
携帯電話／PHSからは | 045-476-6203
月～金（祝・祭日を除く） | 9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00

ご注意

- 本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。
- アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
- 弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。
- 弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

商標について

- CentreCOM、CentreNET、SwitchBlade、TELESYN、AlliedView、VCStackロゴ、EPSRingロゴ、LoopGuardロゴ、PoE plusロゴ、AT-UWC、Allied Telesis Unified Wireless Controller、SecureEnterpriseSDNロゴ、AT-VA、AT-Vista Managerはアライドテレシスホールディングス（株）の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

マニュアルバージョン

年月日 | マニュアルバージョン | 対象ファームウェア | 対象製品
--- | --- | --- | ---
2025年5月22日 | 613-003394 Rev.A | Ver.11.0.5-0.1 | AT-TQ3403/AT-TQm3403
2025年12月3日 | 613-003394 Rev.B | Ver.11.0.5-1.1 | AT-TQ3403/AT-TQm3403