[index] AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2・AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2 リファレンスマニュアル

# AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2・AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2 リファレンスマニュアル

このたびは、AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2・AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2 無線LANアクセスポイントをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

なお、設定を始める前に済ませておかなければならないこと、例えばスイッチやLANの配線などについては説明しておりません。これらに関しては、弊社ホームページに掲載の別冊子「ユーザーマニュアル」をご覧ください。

AWC、AWC-CB（チャンネルブランケット）、AWC-SC（スマートコネクト）機能の使用には、無線LANコントローラーとライセンスが必要となります。対応製品やライセンスの詳細は弊社ホームページをご覧ください。 AWC、チャンネルブランケット、スマートコネクト機能の概要や設定方法は、無線LANコントローラーのリファレンスマニュアルまたはコマンドリファレンスをご覧ください。 AWCプラグインを使用してセル型またはチャンネルブランケットの無線LANを設計する場合に、安定して無線ネットワークを構築するための推奨設定を「AWCプラグイン リファレンスマニュアル」の付録に掲載しています。また、「AT-Vista Manager EX AWC-CB設計構築ガイド」をAT-Vista Manager EXのマニュアルページでダウンロードできますので、無線LANの設計時にご覧ください。 AWC、チャンネルブランケット、スマートコネクト機能の設定は、本製品の管理画面からでなく無線LANコントローラーからのみ行えますので、ご注意ください。 AWC-DCN、AWC-SDFの設定は、本製品の管理画面からでなくWindows版のAT-Vista Manager EXのAWCプラグインからのみ行えますので、ご注意ください。

～ AT-TQm6702 GEN2、AT-TQm6602 GEN2をお使いになる方へ ～ ファームウェアバージョン 8.0.3-0.1よりAWC-SCL クラスター設定が有効、およびシングルチャンネル方式がデフォルトで設定されています。 これらの機能が有効に設定されていても、無線LANコントローラーで管理することができます。 無線LANコントローラーから管理された際は、AWC-SCLクラスター設定は自動的に無効になります。設定は無線LANコントローラーに従います。

はじめに

対象機種とバージョン
本ドキュメントは、以下の機種、ファームウェアバージョンを対象に記述されています。

  機種名 | バージョン | 対応通信プロトコル | ストリーム数 | 2.4/5GHz帯同時使用 | 設置環境
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  AT-TQ6702 GEN2 | 8.0.5-1.1 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2.4GHz：4 5GHz：8、4 | ○ | 屋内
  AT-TQm6702 GEN2 | 8.0.5-1.1 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2.4GHz：4 5GHz：8、4 | ○ | 屋内
  AT-TQ6602 GEN2 | 8.0.5-1.1 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2.4GHz：4 5GHz：4 | ○ | 屋内
  AT-TQm6602 GEN2 | 8.0.5-1.1 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2.4GHz：4 5GHz：4 | ○ | 屋内

製品のご使用に当たっては、必ず弊社ホームページに掲載のリリースノートや添付書類をお読みになり、最新の情報をご確認ください。リリースノートや添付書類には、注意事項や最新情報が記載されています。

サポート機能と制限事項
原則として、本ドキュメントに記載されていない機能はサポート対象外です。また、本ドキュメントに記載されている機能でも、サポート対象外となることがあります。各バージョンにおける新規機能や機能の変更点、制限事項については、弊社ホームページに掲載のリリースノートや添付書類でご確認ください。

よくあるご質問 Q&A
製品のご使用にあたり、弊社ホームページに掲載の「よくあるご質問 Q&A」をあわせてご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/support/list/faq/faq.html
各製品のFAQは上記リンクの「その他Q&A」の製品カテゴリーより該当製品を探し、FAQボタンよりご覧ください。

ドキュメントの提供形態

本ドキュメントは HTML（Hyper Text Markup Language）形式のオンラインマニュアルです。製品には同梱されておりません。弊社Webサイトにて最新バージョンを見ることができます。印刷物としては提供しておりませんので、印刷物が必要な場合はHTMLファイルをプリンターで出力してご使用ください。

本ドキュメントをご覧になるには、Microsoft Edge、Google ChromeなどのWebブラウザーが必要です。HTMLフレームを使用しているためフレーム対応のブラウザーが必要です。

本ドキュメントは、ハイパーリンク機能を利用して、ある機能から関連する別の機能へジャンプしたりできるように作成してあります。

表記について

本ドキュメントにおける各種表記について説明します。

本製品
本ドキュメントでは、前記対象バージョンのファームウェアを搭載した前記対象製品を「本製品」と総称します。 「本製品」と表記している場合はAT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2・AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2の4製品、「AT-TQ6000 GEN2」と表記している場合はAT-TQ6702 GEN2・AT-TQ6602 GEN2の2製品、「AT-TQm6000 GEN2」と表記している場合はAT-TQm6702 GEN2・AT-TQm6602 GEN2の2製品を意味します。

例
設定例では、IPアドレス、ドメイン名、ログイン名、パスワードなどに具体的な文字列や値を使用していますが、これらは例として挙げただけの架空の存在です。実際に運用を行う場合は、お客様の環境におけるものをご使用ください。

また、本書の設定例はあくまでも説明のためのサンプルです。お客様の環境に適した設定を行う際の参考としてください。

画面例
本ドキュメントの執筆時には開発中のバージョンを用いたため、画面表示やバージョンが実際の製品とは異なる場合があります。
なお、本書内のGUI画像はMicrosoft Edgeを使用した表示です。他のWebブラウザーやWebブラウザーのバージョンにより選択肢のボタンなどの表示が異なる場合があります。

最新情報

弊社 Web サイトにて、リリースノートや最新の情報を提供しています。
http://www.allied-telesis.co.jp/

ユーザーサポート

機能に関するご質問や、障害回避などのユーザーサポートは、ユーザーマニュアル記載の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊社サポートセンターへご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 サポートセンター
http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/
フリーダイヤル | 0120-860772
携帯電話／PHSからは | 045-476-6203
月～金（祝・祭日を除く） | 9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00

ご注意

- 本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。
- アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
- 弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。
- 弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

(C) 2021-2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

商標について

- CentreCOM、CentreNET、SwitchBlade、TELESYN、AlliedView、VCStackロゴ、EPSRingロゴ、LoopGuardロゴ、PoE plusロゴ、AT-UWC、Allied Telesis Unified Wireless Controller、SecureEnterpriseSDNロゴ、AT-VA、AT-Vista Managerはアライドテレシスホールディングス（株）の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

マニュアルバージョン

年月日 | マニュアルバージョン | 対象ファームウェア | 対象製品
--- | --- | --- | ---
2021年12月11日 | 613-003038 Rev.A | Ver.8.0.0-0.1 | AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2
2022年2月10日 | 613-003038 Rev.B | Ver.8.0.0-0.1 | AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2
Ver.8.0.1-0.1 | AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2
2022年4月19日 | 613-003038 Rev.C | Ver.8.0.1-1.1 | AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2・AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2
2022年10月11日 | 613-003038 Rev.D | Ver.8.0.2-0.2 | AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2・AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2
2023年1月20日 | 613-003038 Rev.E | Ver.8.0.2-1.1 | AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2・AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2
2023年8月24日 | 613-003038 Rev.F | Ver.8.0.3-0.1 | AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2・AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2
2023年11月27日 | 613-003038 Rev.G | Ver.8.0.3-0.1 | AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2・AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2
2023年12月19日 | 613-003038 Rev.H | Ver.8.0.3-1.1 | AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2・AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2
2024年5月10日 | 613-003038 Rev.J | Ver.8.0.3-1.1 | AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2・AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2
2024年9月6日 | 613-003038 Rev.K | Ver.8.0.4-0.1 | AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2・AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2
2024年12月20日 | 613-003038 Rev.L | Ver.8.0.4-1.1 | AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2・AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2
2025年4月22日 | 613-003038 Rev.M | Ver.8.0.5-0.1 | AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2・AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2
2025年12月3日 | 613-003038 Rev.N | Ver.8.0.5-1.1 | AT-TQ6602 GEN2・AT-TQm6602 GEN2・AT-TQ6702 GEN2・AT-TQm6702 GEN2